<- netzwerk

Drucker in der NWT einrichten (auch für die Laptops)

IP Adresse

Drucker in Betrieb nehmen, Konfigurationsreport ausdrucken --> Hardwareadresse

Auf albert in /etc/linuxmuster dem link workstations (= /var/lib/rembo/files/global/wimport_data) folgen --> in Editor öffnen, Drucker mit jeweiliger Hardwareadresse und zuzuweisender IP hinzufügen

in /etc/linuxmuster: import_workstations laufen lassen

Wenn man den Drucker anschließend mit einer gepatchten Dose verbindet, sollte er die neue IP bekommen, wenn man ihn neu einschält.

Installation in Cups

Browserproblem: Geht nicht mit dem firefox, man muss hierfür den IE7 verwenden!

Zum CUPS Web-Interface surfen: https://albert.aeg-reutlingen.de:631

„Drucker hinzufügen“

Gerät: „AppSocket HP JetDirect“

URI eingeben: socket://<IP-Adresse>

Einrichten als Standarddrucker für die NwT-Laptops und -Rechner